[Q]: Драйвер ESS трапается после установки фикспака

[A]: Alex Romanov (2:5030/759)

Чтобы дpайвеp не тpапался под Warp 3.0 + FixPak 32 и выше:

тута он

ES1868DD.SYS 00006827: 75 EB

усе

[A]: Stas Mishchenkov (2:460/58)

Чтобы дpайвеp не тpапался под OS/2 4.0 (Мерлин) + FixPak 10 и выше, он должен быть ES688DD.SYS │ 40 448│27/04/99│ 18:18 или новее. Берется из OS/2 Warp Device Drivers (DD) FixPak XR_D001 или XR_D002.