[Q]: ET6000. Когда обращаемся к несуществующему устройству, TRAP 03.

[A]: Dmitry Kubov (2:5020/118.93)

16. С видеодрайверами от ET6000 (от August 19, 1996) при обращении из

FullScreen DOS Session к ошибочному девайсу (дисковода без диска,
CDROM'а с аудиодиском и т.д.)
после вывода на экран ошибки и долгого ожидания возникает Trap 03,
cs:eip = 0160:981EB151, это в VSVGA.SYS (размер 143643 байта,
15-08-96, 15:00) по адресу в файле 00008778 стоит код

….. 66 48 Dec ax 74 01 Jz @@1 CC Int 03 53 @@1: Push ebx …..

После замены CC (Int03) на 90 (Nop) все нормально.

14-Apr-1997: Там это еще в двух местах, лечится глобальной заменой

74 01 CC → 74 01 90